

### Pressmeddelande Sulz am Neckar, juli 2019

# Nyckeln till ökad säkerhet – låsbara manöverhandtag från KIPP

**Fastsättning och fastklämning görs manuellt med handtag och knappar från KIPP. De används t.ex. inom maskinteknik, verktygsteknik, anläggningsteknik samt på kontrollenheter och medicinska apparater. Särskilt på säkerhetsrelevanta områden är de nya, låsbara manöverhandtagen populära. De förhindrar att ett skruvförband eller en koppling lossar av misstag.**

KIPP har bl.a. tagit in låsbara fem-stjärnvred i sitt sortiment som lämpar sig för användning inom maskinkonstruktion. Även inom förpackningsindustrin, specialmaskins- och verktygsteknik samt inom campingbranschen används de låsbara handtagen. Själva handtagen är tillverkade av termoplast, ståldelarna är blåpassiverade och låscylindrarna består av zinkgods. Denna materialsammansättning garanterar en värmebeständighet på upp till 100 °C.

De låsbara fem-stjärnvreden finns med inner- och yttergänga i storlekarna M8 och M10. Dessutom erbjuder KIPP storleken M6 som variant med innergänga. Yttergängorna är 20 mm långa. I leveransen ingår två nycklar som kan dras ut i båda lägena (öppet eller stängt läge). Eftersom vreden i standardvarianten kan låsas med samma nyckel kan flera handtag låsas upp eller låsas med en enda nyckel, vilket underlättar hanteringen i arbetet. På begäran tillverkar KIPP specialvarianter som låses med olika nycklar eller andra gängvarianter.

Tecken:

Headline: 61 tecken

Text: 1 329 tecken

Totalt: 1 391 tecken

KIPP SCANDINAVIA AB

Petronella Greek

Zakrisdalsvägen 26

653 42 Karlstad

Telefon: 07454 793-30

E-post: petronella.greek@kipp.com

Mer information och bilder

Se www.kipp.se, Tyskland, News/Pressmeddelanden

### Foton

|  |  |
| --- | --- |
| Nyckeln till ökad säkerhet – låsbara manöverhandtag från KIPP | Bildfil: KIPP\_Bediengriffe abschließbar\_K1378\_CMYK.jpg |
|  |  |

Bildrättigheter: får publiceras licens- och honorarfritt i fackmedia.

Ange dock gärna källan.